설계공모 지침서

[울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모]

2023. 3.

제1장 : 설계공모

제2장 : 설계지침

제3장 : 설계공모서식

울산상공회의소

제 1 장  설 계 공 모

1. 공모명	1

2. 설계공모 목적	1

3. 설계공모 방법	1

4. 설계공모 조직	3

5. 설계공모 일정	3

6. 참가등록	4

7. 작품제출 및 실격사항 등	5

8. 제출도서 작성	6

9. 작품심사 및 당선작 선정	9

10. 당선 이후	13

11. 작품의 전시, 출판 및 반환	13

12. 공모규정의 준수	14

13. 유의사항	14

제 1 장  설 계 공 모

1. 공모명

“울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모”

2. 설계공모 목적

– 울산상공회의소 회관은 혁신도시의 랜드마크이자 울산 경제계의 상징 건축물로 자리매김하고, 기업지원 및 지역산업 활성화 관련 기능이 중시되는 시설로 건립

– 지역민 이용편의 등 공공성이 확보된 공간으로 계획

– 환경적, 사회적 비용을 최소화 하는 지속가능한 건축물 및 변화하는 사회문화와 트랜드의 실현 가능한 편의성, 상징성, 예술성, 공간적 우수성 등 창의적 아이디어가 담긴 설계안을 선정하고자 함

3. 설계공모 방법

가. 공모방식

본 설계공모는 일반공개공모(전국공모)로 시행한다.

나. 응모자격

1) 공고일 현재「건축사법」제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따라 건축사무소를 개설하고 건축사 업무 신고를 필한 자로 공공건축물 중 업무시설의 연면적이 10,000㎡이상 실시설계 완료 후 건물 준공 완료된 실적이 1건 이상 있는 업체로서 관계법령에 결격 사유가 없는 자로 한다.(건축사협회 또는 발주처에서 발급한 설계용역이행실적증명서 원본을 증빙서류로 첨부할 것)

2) 설계공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 부정당업체로 지정된 업체이거나 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없다. (※ 응모신청서 등록 시에 건축사협회 등 공인기관에서 발급한 증빙서류를 첨부할 것)『추후 행정처분 사항이(영업정지 등) 확인 될 시 응모자격 취소』

3) 공동응모 시 총 3개사 이내로 하되, 국내건축사 중 과반의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 하고 응모자 모두 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖추어야 함.(단, 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없으며, 동일 건축사사무소 내 공동대표일 경우에도 대표 1인을 정하여야 함)

※ 지역경제 활성화와 지역기술수준 향상을 위하여 본사의 소재지가 울산광역시 이외의 응모자는 울산광역시 소재 건축사사무소 개설자와 공동응모를 권장한다.

※ 공동응모 시 평가점수 부여

평가항목	평가요소	배점	비고
지역업체 공동응모시 가점	* 울산광역시 지역업체 공동응모 참여비율 - 30%이상 <3> - 20%이상 30%미만 <2> - 10%이상 20%미만 <1> - 10%미만 <0>	3	울산광역시내 업체 단독참여시 3점 적용.

4) 「건축사법 시행령」제21조의2에 의한 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 가)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능 (단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

5) 1개 업체가 2개 이상 중복응모하는 것과 단독응모와 공동응모를 중복응모하는 것은 불가함.

6) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 관련규정에 따름.

7) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와  관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자에게 귀속.

8) 참가등록을 하지 않은 자는 응모작을 제출할 수 없고, 이미 제출된 응모작은 수정·보완할 수 없으며 제출된 작품은 심사가 완료되기 전에 반환하지 않는다.
※ 공동응모의 경우 현장설명회 참석은 응모업체 중 1개 이상이 참여한 경우 유효함

9) 당선자는 계약 체결 시 토목, 전기, 기계, 통신, 소방분야 등 설계면허가 없는 경우 아래 각 호의 자격 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 한다.

- 「전력기술관리법」제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는「기술사법」제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」제4조제1항에 의한 소방시설설계업 등록을 필한 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 필한 업체 또는「기술사법」제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

- 그 외 기타 각 분야별 설계도는 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업법에 의한 활동주체로 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

다. 공식 언어

본 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기하여야 한다.

라. 사용단위

본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System)을 사용한다.

마. 도서작성

본 설계공모 응모자는 울산상공회의소가 제공하는 자료(설계공모지침서 등)에 따라 공모안 도서류(이하 “작품”이라 한다)를 작성하여 제출한다.

4. 설계공모 조직

가. 주최기관

본 설계공모의 주최기관은 “울산상공회의소”로 본 설계공모에 관한 업무를 주관하고 설계공모의 결과에 따른 제반사항을 시행한다.

나. 주관부서

본 설계공모의 진행과 관련된 사항의 주소 및 연락처는 다음과 같다.

1) 주    소 : 울산광역시 남구 돋질로 97 [울산상공회의소 행정관리팀]

2) 연 락 처 : 전화 (052) 228-3011, 팩스 (052) 711-1220 전자메일 mana@ucci.or.kr

3) 업무시간 : 평일 09:00 ~ 18:00

5. 설계공모 일정

가. 설계공모 일정 (사정에 따라 일정 변경될 수 있습니다.)

1) 참가등록 및 신청    2023년  3월 28일(화) 09:00 ~ 18:00까지(우편접수 불가)

2) 현장설명            2023년  3월 28일(화) 15:00

2) 질의접수            2023년  3월 31일(금) 09:00 ~ 18:00까지

3) 질의회신            2023년  4월 5일(수) 14:00

4) 작품접수            2023년  5월 11일(목) 09:00 ~ 18:00까지

5) 작품심사            2023년  5월 17일(수) 14:00

6) 심사결과 발표       2023년  5월 22일(월)

7) 작품전시 및 반환    2023년  5월 26일(금)

- 울산상공회의소 홈페이지(http://ulsan.korcham.net/) 공지사항에 게재 및 입상업체에 한하여 개별통지

8) 설계 공모 후 기본/실시설계기간(150일)

※ 설계공모 일정은 건축설계공모 운영지침(국토교통부 제2021-872호) 규정에 의한다.

9) 공사기간 : 착공일로부터 14개월

나. 주관부서

1) 설계공모 일정에 관한 모든 사항은 울산상공회의소 행정관리팀에서 주관한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 서면 또는 팩스, E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 본 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

6. 참가등록

가. 참가신청(등록)

1) 일    시 : 2023. 3. 28.(화) 09:00 ~ 18:00

2) 장    소 : 울산상공회의소 행정관리팀

3) 신청서류

가) 설계공모 응모신청서〈서식 1〉       1부.

나) 설계공모 참여자 명단〈서식 2〉      1부.

다) 위임장, 재직증명서 각 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

라) 설계공모지침 준수 서약서〈서식 3〉    1부.

마) 청렴서약서〈서식 4〉                1부.

바) 공동응모협정서〈서식 5〉            1부.

사) 대표자선임계(대표자가 2인 이상 또는 공동응모 할 경우에 한함)〈서식 6〉 1부.

아) 사업자등록증(개인의 경우)           1부.

자) 법인 등기부등본(법인의 경우)        1부.

차) 건축사면허증 사본                  1부.

카) 건축사사무소등록증 사본            1부.

타) 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감) 1부.

파) 건축사행정처분조회서(공고일 기준, 최근 3년치)  1부.

하) 설계용역이행실적증명서 원본     1부.

거) 국외 건축사자격증 사본
(외국건축사가 참여할 경우에 한함, 사실과 상이 없음 확인필)

※ 외국어로 작성된 서류는 원본에 한글로 번역한 서류를 첨부하여 제출하여야 함.

※ 외국건축사 면허증 및 공동업무 수행계약서 사본 : 해당자에 한함

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류를 각각 제출

※ 사본 제출 시는 원인감으로 원본대조필 날인 후 제출

나. 현장설명 (사정으로 인해 일정 변경 가능)

1) 일    시 : 2023. 3. 28.(화) 15:00

2) 장    소 : 울산상공회의소 행정관리팀

3) 내    용 : 설계공모지침의 중요내용 및 현지조건에 대한 설명

4) 참가자격 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

5) 지참서류 : 대표자 참가시(신분증, 건축사 면허증), 대리인 참가시(위임장, 재직증명서)
※ 응모자는 현장설명시 설계공모지침서 및 관련자료를 지참하고 참석하여야 하며,

불참한 업체는 제안서를 제출할 수 없음

다. 질의 및 답변

1) 질 의

가) 접수기간 : 2023. 3. 31.(금) 09:00 ~ 18:00까지

나) 접수방법 : 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 경우에는 <서식 9>의 질의서를 사용하여 메일로만 질의가 가능하며, 이 경우 주관부서(052-228-3011)에 유선으로 사전 통보한 후 전송하여야 한다.

다) 질의는 응모신청서상의 대표자 인장과 동일한 날인이 된 질의서를 통해서만 유효하다. 개인자격 및 유선상 질의는 효력을 갖지 않는다.

2) 답 변

가) 회신일시 : 2023. 4. 5.(수) 14:00

나) 회신방법 : 울산상공회의소  홈페이지 게시(http://ulsan.korcham.net)
홈페이지 접속 후 공지사항

다) 유의사항

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주한다.

접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없는 사항이나 질의서가 관련 서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

7. 작품제출 및 실격사항 등

가. 작품제출

1) 제출장소 : 울산상공회의소 행정관리팀

2) 제출일자 : 2023. 5. 11.(목) 18:00까지 (사무실 도착분에 한함)

※ 방문접수를 원칙으로 하며, 우편접수는 허용하지 않음

3) 제출서류

가) 설계공모 작품 제출서〈서식 7〉_ 1부.

나) 설계설명서(A3) _ 20부.

다) 설계도판(A1) _ 4매.

라) 심사 후 입상작 확인용 서류 <서식13>를 담아 밀봉한 봉투<서식14> _ 1매.

마) USB (PDF 형식)  : 나) ~ 라) 항목의 제출도서 _ 1개

(설계설명서는 30MB이내의 용량으로 제한한다.)

4) 유의사항

- 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

- 응모자는 모든 관계 법규, 제반 규정사항 및 부지 관련 공시내용에 적법하게 계획하여야 한다.

- 당선작으로 선정되어 용역 수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주청의 승인 없이 임의 교체 할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 이상이어야 한다.)

- 건축 공사비 절감방안을 포함하여야 한다

나. 제출 방법

1) 작품 접수는 제출마감일에 울산상공회의소 행정관리팀에 접수된 작품에 한하며 상기 “제출도서(가∼마)”중 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수하지 않는다.

2) 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없다.

3) 작품접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

4) 제출도서(가~마)중 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 응모자 책임으로 한다.

5) 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다.

다. 제출도서의 익명성 확보

제출도서에 대한 익명성 확보 원칙은 심사위원회의 심사 및 최종 결정시까지 전 제안공모 기간 동안 적용되고, 그 방법은 다음과 같다.

1) 설계설명서 총 20부 중, 보관용 1부의 표지에만 대표 건축사사무소명(대표자명)을 기재·날인하며, 심사용 19부 표지에는 기재하지 않는다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기(식)할 수 없으며, 심사 전까지 심사위원을 접촉하여 사전 작품설명을 할 수 없다. 이를 위반할 경우 실격 또는 심사시 감점처리 한다.

3) 익명사용 원칙은 심사위원회 최종 결정시까지 유지된다.

8. 제출도서 작성

가. 공통사항

1) 모든 제출도서의 종이는 백색으로한다.

2) 배치도의 방위는 도면 좌측 상단에 정확히 표현한다.

3) 제출도서[설계설명서(A3)]의 표지는 설계공모지침서에 제공된 서식을 사용한다.

4) 모든 도서(도판, 도면)의 축척은 설계자 임의로 한다.

나. 설계도판

1) 규격 : A1(가로594㎜×세로841㎜)크기로 단변이 가로방향이 되도록 하며 허용오차는 ±5㎜ 한다.

2) 매수 : 4매

가) 도 판  1 : 조감도(칼라가능), 설계개요

- 조 감 도 : 시설물의 입체적 특성이 잘 나타날 수 있도록 표현한다.

- 설계개요 : 건축개요, 마감재, 설비, 주차, 조경개요 등을 작성하고 설계안의
특징을 나타내는 핵심개념 등에 대한 사항을 표기배치

나) 도판 2, 3, 4 : 설계주안점, 배치도, 각층평면도, 입면도, 단면도 등 자유롭게 표현한다.

- 배치도 : 시설배치(1층 평면배치), 도로, 녹지 및 부대시설(주차장 등) 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기

- 글씨 및 그래픽은 검정색으로 하며 색상이 없는 음영(검정색)은 사용가능하다.

3) 지질 : 인화지사용가능

4) 도판은 게시가 가능하도록 두께 10㎜ 폼보드에 테두리 없이 견고히 접착하여 제출하며 두께 허용오차는 ±2㎜ 한다.(액자 및 장식물은 일체 부착 할 수 없다)

5) 작품 심사 시 도판의 진열은 발주기관 사정으로 변경될 수 있다.

가로
□(도판번호)(심사번호)□ 도판 1) 조감도 설계개요	□(도판번호)(심사번호)□ 도판 2) 설계주안점 배치도 각층평면도 입, 단면도	□(도판번호)(심사번호)□ 도판 3) 설계주안점 배치도 각층평면도 입, 단면도	□(도판번호)(심사번호)□ 도판 4) 설계주안점 배치도 각층평면도 입, 단면도

세로

6) 도판 및 심사번호는 좌·우측 측상단 30㎜ 정사각형에 다음 같이 표기 한다.

- 도판번호 박스 좌측상단 모서리가 도판 좌측 모서리에서 세로로 20mm, 가로로  20mm 지점에 위치하도록 배치한다(심사번호 기재 금지, 공란 유지).

<도판번호 기재란> - 글씨크기 : 48point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(굴림체) 검정색 - 테두리선 : 진하게 - 정열방식 : 중앙정렬											<심사번호 기재란> - 테두리선 : 진하게 - 공란 유지
					20	30							30	20
(단위 : mm)															(단위 : mm)
	20																20
	30					1											30

다. 설계설명서(설계도면을 포함하여 한권으로 작성)

1) 설계설명서(A3) 작성요령(예시)

(심사번호)□

울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모

설   계   설   명   서

2023.  .  .

울산상공회의소

(00건축사사무소/대표 000)

<설계설명서 >

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음.

가) 설계설명서는 A3 백색 복사용지를 사용하며 표지는〈서식 8〉을 출력하여 좌측을 접착제로 제본하여 제출한다.

나) 건축설계설명서에 포함되어야 할 기본구성은 아래와 같다.

(1) 설계설명서 표지〈서식 8〉

(2) 목 차

(3) 전체 조감도 및 중요부분 투시도(칼라가능/인화지 사용 불가)
(건축물, 도로, 주차장, 조경계획, 기타시설 등 표시)

(4) 설계 기본 개념

(5) 대지현황 분석

(6) 설계개요 및 배치도
(건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등과 작품의 핵심개념 표기)

(7) 설계도면

① 각 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층 등으로 통합 작성)

② 입면도(정면포함 2면 이상 / 주요경관 및 색채계획 / 칼라가능)

③ 단면도(종·횡, GL표기)

④ 동선계획도 및 주차계획도 (이용자, 피난동선 포함)

(8) 건축구조 계획

(9) 공법설명서(신공법·신소재에 관한 사항 포함)

(10) 토목계획 및 옥외시설, 조경계획

(11) 기계 및 전기·통신소방 및 방재설비 계획

(12) 제로에너지건축물인증(에너지효율등급 포함), 녹색건축물인증, BF인증 등

(13) 관련법규검토서〈서식 10〉

(14) 설계기준면적 비교표(시설용도별)〈서식 11〉

(15) 추정공사비 내역서〈서식 12〉

(16) 과업수행계획 및 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

다) 관련법규 검토서〈서식 10〉및 설계기준면적 비교표(시설용도별)〈서식 11〉는 한글 워드프로세서로 글씨크기 13포인트 신명조체로 각각 A4 규격(1쪽 분량)으로 A3규격에 작성한다.

라) 도면 매수는 전체 30매 이하(간지포함, 단면 인쇄)로 한다.(제출 20부.)

※ 표지(앞·뒤)는 매수에서 제외.

마) 20부 중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재·날인하고, 심사용 19부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

9. 작품심사 및 당선작 선정

가. 공모작 심사 및 설계설명서 발표

1) 심사예정일 : 2023. 5. 17.(수) 14:00 ~

2) 심사방법 : 채점제

3) 설계설명서 발표 : 작품 제출업체는 심사일 당일 출석하여 공모심사위원회에 설계설명서를 PDF 또는 PPT로 발표를 하여야 하며, 불참시 참여의사가 없는 것으로 간주하여 실격처리함.

가) 발표시간 20분 이내, 질의응답 10분 이내, 심사위원회에서 설계설명서 발표
※ 발표시간과 질의응답 시간은 심사위원회에서 조정 가능함.

나) 발 표 자 : 대표 건축사(신분증 지참)또는 소속 대리인(신분증, 위임장, 재직증명서)

※ 발표자는 심사 1시간전 울산상공회의소‘소회의실’로 도착 요망.

다) 발표순서 : 당일 추첨에 의한 순서 결정

라) 발표내용

(1) 설계개념 및 배치계획

(2) 평면 및 입·단면계획 등 설계설명서 내용

마) 발표방법 : PDF 또는 PPT 발표

(1) 발표방법은 제출된 설계설명서로 발표

(2) 발표자료에는 개인·업체를 유추할 수 있는 어떠한 수식도 사용불가

(3) 전체 용량 30MB 이내로 제한함.

※ 발표자는 발표자 및 회사소개가 일체 불가하며, 특정회사를 인식할 수 있는 단어, 공법 설명 등 익명성 위반시 설계지침사항 미준수로 감점처리함.

나. 심사방법

1) 제출된 작품은 심사위원회에서 예술성과 실용성, 기능적인 해석능력, 기술적 타당성을 종합하여 심사한다.

2) 작품심사는 심사위원회에서 “설계공모지침서”의 심사방법에 따라 심사한다.

3) 심사의 세부사항은 심사위원회에서 따로 정하여 시행할 수 있다.

4) 심사는 각 심사위원별로 심사배점표에 따라 평가(감점포함)하여 고득점 순으로 당선작, 우수작, 가작을 결정한다.

5) 가장 높은 점수를 받은 자가 2이상일 때에는 위원회의 표결로 당선작을 결정한다.

6) 충실하고 심도 있는 심사를 통하여 우수작품 선정을 위해 심사개최 5일 전 심사위원에게 공모안(심사도판 제외), 설계공모 지침서, 질의응답서 등을 배포할 수 있다.

※ 설계공모 참여자는 심사위원의 심사에 영향을 줄만한 어떠한 일도 하여서는 안된다.

7) 평가 점수는 위원별 심사점수 합계에서, 최고, 최저점을 뺀 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 평점에 지역업체 기여도 점수 및 내부평가 감점점수를 반영한 점수로 다음과 같이 산정한다.

평가평점 =	(	위원별점수합계-최고점-최저점	)	+ 지역업체기여도	- 감점점수
		참석위원수 - 2

8) 효율적인 심사를 위하여 심사대상 응모작품수가 10개를 초과할 경우 2단계로 나누어 실시할 수 있으며, 1단계에서는 심사위원회를 소집하지 않고 발주기관에서 각 심사위원의 서면평가 결과를 취합하여 점수 순위에 따라 10개 이내로 2단계 심사대상을 선정할 수 있다.

다. 심사위원회의 구성

1) 심사위원회 구성은 「울산상공회의소 내규 및 회관신축추진위원회 심의」에 의한다.

2) 심사위원은 발주처에서 비공개로 선정하며, 회관신축추진위원회 심의 결과 또한 비공개로 한다.

라. 심사위원회 운영

1) 심사위원회 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 심사는 심사위원 과반수 이상 참석시 심사를 진행하고 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

4) 심사위원회의 의결이 필요한 사항의 결정은 출석위원 과반의 동의를 얻어야 한다.

5) 심사위원회 진행은 비공개로 하며, 심사내용은 녹취한다.

6) 심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

마. 평가내용 및 배점기준

평가항목	평가내용	배점	점수	수	우	미	양	가
배치 및 종합계획	- 시설 및 공간이용의 편의성 - 기능 및 규모에 따른 배치의 적정성 - 조경 및 옥외공간의 활용성 - 외부 진·출입 및 주차계획	30	평점	30	27	24	21	18
			평가
건축계획	- 기능요건에 맞는 각 실의 배치 및 내부 공간계획 - 동선계획의 합리성	25	평점	25	22.5	20	17.5	15
			평가
시공성/ 경제성	- 재료 선정의 적정성 - 추정공사비를 고려한 계획안 및 공법의 적정성 - 시공성을 고려한 계획 및 유지관리 용이성	25	평점	25	22.5	20	17.5	15
			평가
디자인/ 색채계획	- 외관의 상징성 - 주변 경관과의 조화 - 디자인과 색채의 미적수준 및 실용성	15	평점	15	13.5	12	10.5	9
			평가
친환경/ 에너지절약계획	- 환경 친화적인 설계기법 적용 - 에너지절약과 스마트 시스템을 고려한 계획	5	평점	5	4.5	4	3.5	3
			평가
합 계		100
가점사항	지역업체 기여도	3
감점사항	감점 및 실격기준 참고	△10

사. 감점기준

구분	분야	감점기준(-)	감점 한도	누계
소요사업비	- 예산범위 초과 (1%초과 1점, 3%초과 2점, 5%초과 3점)		3.0점	10점
연면적위반	- 연면적 미달 및 초과 (±5％초과 ±8％미만 1점, ±8％초과 ±10%미만 2점)		2.0점
도서작성 기준위반	- 설계도서의 규격·재질 위반	0.5점 / 도서종류별	1.0점
	- 제출도서 부족	0.2점/부당
	- 설계도서 기준매수(쪽수) 초과 (앞·뒤 표지 포함)	0.2점/쪽당
	- 제본방법 미준수	0.2점/ 도서종류별
지침위반	- 건축관련 법령이나 각종 규정에 저촉 (건폐율, 용적율 등)	0.5점/건당	1.0점
	- 설계지침사항 미준수	0.3점/건당	3.0점

※ 감점처리대상(최대 10점 이내)

아. 실격기준

1) 참가자격이 없는 자가 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

2) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작설계하여 시공이 불가능한 경우

3) 기타 제출도서 작성기준 및 중대한 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경이 불가피한 경우

4) 건축규모, 총예정공사비, 연건축면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게(10%) 초과하거나 미달한 경우

5) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 삽입된 경우

6) 응모신청서에 허위사실을 기재한 경우

7) 심사위원과 접촉 등 기타 심사에 부정한 행위가 있는 경우

8) 그 밖에 위에 준하는 사유로 심사위원회가 실격으로 판단한 경우

※ 실격처리는 심사위원회 구성 후 작품심사 전에 발주기관에서 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정, 실격 여부를 심의 결정하고 실격 판정시는 평가대상에서 제외한다.

자. 심사결과 발표 및 시상

1) 심사결과 발표

가) 심사결과는 울산상공회의소  홈페이지(http://ulsan.korcham.net)에 게재하며,
입상업체에 한하여 개별 통지한다.

나) 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 입상작 일부를 선정하지 않을 수 있다.

2) 입상작 선정 및 보상

가) 입상작 선정

(1) 당선작 1작품, 우수작 1작품, 가작 1작품 선정

나) 보상

(1) 당선작 : 기본, 실시설계권 부여

(2) 우수작 : 보상금 2,000만원(제세금 포함)

(3) 가  작 : 보상금 1,000만원(제세금 포함)

※ 응모작품 수가 2개일 경우 당선작만 선정, 3개일 경우 당선작과 우수작 선정, 4개 이상일 경우 가작까지 선정한다.

※ 우수작 점수가 2개 업체 동점일 경우 1,500만원 지급(가작 없음), 가작 점수가
2개 업체가 동점일 경우 500만원 지급

※ 상금은 제세공과금을 포함한다.

다) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

라) 공동응모의 경우 대표 건축사에 상금을 지급한다.

10. 당선 이후

가. 계약

1) 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적요건을 갖추고 있지 못할 경우, 계약을 불이행 할 경우 당선자의 설계권을 취소한다.

2) 당선된 자는 울산상공회의소와 협상에 의한 계약을 체결 한다.

3) 당선자는 계약 체결시 토목, 기계설비, 전기설계 등 분야별 설계면허, 지질분야 직접생산증명서가 없는 경우 아래 각 호의 자격이 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 한다.

가) 엔지니어링 산업진흥법 제2조에 의거 산업통상자원부장관에게 엔지니어링 활동주체 정보통신, 설비부문의 설비분야로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설 분야의 건축기계설비 또는 기계분야의 공조냉동기계 기술을 등록한 업체, 전력기술관리법에 의한 설계업 등록업체, 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업 등록업체, 엔지니어링산업진흥법 제21조의 규정에 의한 건설부분 중 토질․지질 전문분야에 엔지니어링 활동 주체로 등록을 필한 자 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 지질 및 지반분야 기술사사무소를 개설 등록한 자 중 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의한 직접생산증명서를 소지한 업체

4) 1)항의 경우 또는 여타의 이유로 당선자가 설계 진행이 불가능하다고 판단될 경우는 우수작 입상자가 설계권을 승계하되, 우수작에 지급된 시상금은 설계비에서 공제한다.

5) 사업에 필요한 각종 심의와 인허가 과정에서 수반되는 설계관련업무와 설계에 필요한 각종 기술자문 등이 필요시 설계용역 계약에 포함한다.

나. 설계 진행

1) 설계권자는 계약 후 설계의 진행에 있어서, 울산상공회의소가 작품의 기본적인 개념을 존중하는 범위 내에서 소요실의 규모와 형태의 조정을 요청할 경우, 이에 응해야 한다.

2) 울산상공회의소의 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

11. 작품의 전시, 출판 및 반환

가. 접수된 작품에 대하여 응모자와 추가협의 없이 전부 또는 일부를 일정기간 동안 전시할 수 있다.

나. 필요시 응모작품의 전부 또는 일부를 출판할 수 있으며, 이 경우 출판물의 판권은 울산상공회의소가 가진다.

다. 제출된 응모작품 중 낙선작품은 입상작 결정 후 본 지침서 “5. 설계공모 일정”에 명시한 반환기간에 응모자가 회수하여야 한다. 반환기간 내 회수하지 않은 작품은 울산상공회의소가 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의제기도 할 수 없다.

라. 입선 작품(당선, 우수, 가작)은 반환하지 아니한다.

12. 공모규정 준수

가. 본 설계공모지침서에서 정한 규정 이외의 사항에 대해서는 「울산상공회의소 내규 및 회관신축 추진 위원회 심의」를 적용한다.

나. 본 “설계공모지침서”의 해석에 이견이 있는 경우, 울산상공회의소의 해석이 우선한다.

다. 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 울산상공회의소의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

13. 유의사항

가. 응모자는 본 설계공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 등이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 응모자에게 있다.

나. 응모자는 모든 관계법규, 제반규정사항 및 입지여건을 파악한 후 적합하게 계획하여야 한다.

제 2장  설 계 지 침

1. 공모대상 개요	16

2. 설계기본지침	16

3. 설계세부지침	24

1. 공모대상 개요

가. 공 모 명 : "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"

나. 위    치 : 울산광역시 중구 서동 606-5(산학클러스터 9-3)

다. 발주기관 : 울산상공회의소

라. 대지면적 : 6,936.3㎡

마. 용    도 : 일반업무시설 및 부대시설

바. 용도지역 : 지구단위계획구역(건폐율 70%, 용적율 420% 이하)

사. 규모 및 공사비

- 층    수 : 지하2층 /지상 4층

- 연 면 적 : 15,900㎡(± 10% 이하)

-  추정공사비 : 금34,400,000,000원(부가세포함) - 건축, 기계, 토목, 조경, 전기,
통신, 보안, 소방, 철거 및 폐기물처리 포함

※ 본 공사비는 추정공사비로 울산상공회의소 사정에 의하여 변경될 수 있음.

- 추정설계용역비 : 금1,540,000,000원(부가가치세 포함) - 건축, 기계, 토목, 조경, 전기,
통신, 보안, 소방, 주요부 인테리어 포함

※ 설계용역비에는 경계 및 현황측량, 지열시험천공 및 열전도도측정, 제로에너지 건축물인증(에너지효율등급 포함), BF인증, 녹색건축물인증, 설계의 안전성검토, 손해배상공제수수료 등 필요시 포함이며, 각종 심의와 건축 인·허가 및 협의는 물론 예비인증(인증비 포함) 등 수행 제반비용 포함임.

※ 사업비는 발주처의 사정에 의해 조정될 수 있음.

- 각종 예비인증 수수료 등 관련법규 및 해당 과업에서 요구하는 인증 수행 시 인증기관에 지출하는 수수료는 발주처 부담

2. 설계기본지침

가. 계획시 준수사항

건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 수도법, 건설기술진흥법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 하수도법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정, 녹색건축물인증기준, 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한규정에 따른 건물에너지효율과 녹색건축물이 될 수 있도록 계획하고 이하 법에서 정한 기준에 적합하여야 하며 별도의 시설기준이 없는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 한다.

나.  일반사항

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 계약상대자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 교통, 보안, 철거 및 폐기물 등 기타 부대공사에 대한 설계는 관련 법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

3) 울산상공회의소의 상징적 의미를 반영하며, 스마트 시스템을 적용한 최신 기술과 현대적 감각과 독창성을 더하여 주변 환경과 어울리는 구조, 기능, 미를 갖추어야한다.

4) 건물의 내외부에는 울산상의 회원사들의 효율적인 홍보가 이루어질 수 있는 창의적인 공간 설계가 포함되어야 한다.

5) 건물의 위상을 고려하여 차량의 진입시 VIP승하차장을 고려한 드롭오프존과 주차공간을 계획하고, 경관은 우정혁신도시의 기존시설들과 등 주변 경관을 최대한 활용하는 경관자원과 연계한 친화적 시설계획이 되어야 한다.

6) 설계는 스마트 시스템을 적용한 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 최신 기술을 반영하고, 안전한 구조로 하며, 시설물 유지·보수·관리의 편의성을 도모하여 효율적인 공간으로 계획되어야 한다.

가) 창호, 내·외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로방지 등 에너지 절약형 구조

나) 기계설비 및 전기설비는 에너지 고효율 시스템 적용

다) 자연채광을 최대한 반영하고 적정 환기로 실내 환경을 최적화하고 건물 용도에 따른 적정 조도를 반영하여 사용자의 쾌적성과 편리성 확보

7) 상공회의소에서 제공하는 사전조사 결과는 설계에 반영하여야 하며, 그 외 사전조사 및 확인을 통해 도로의 연결, 우․오수관 위치, 급수인입점, 전기인입점 등과 과거의 기상관련 통계자료를 확보 수집, 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

8) 내부 평면계획시 중정 및 Void 공간을 반영할 경우 층간 방화구획, 공조설비 및 냉난방을 고려하여 계획하여야 한다.

9) 「건축물에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」에 의한 건축물에너지효율 1등급 이상을 취득하여야 한다.

10) 「녹색건축 인증에 관한 규칙」에 의한 녹색건축 인증 등급이 우수등급 이상 지정되도록 계획한다.

11) LCC(Life Cycle Cost)분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안을 마련하도록 한다.

12) 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 총 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여야 하며, 설계과정에서 공사비 초과시 발주기관과 협의하여 조정해야 한다.

13) VE(가치공학) 개념을 도입하고, VE운영방안에 따라 VE자료준비 및 보고서 작성 등을 지원해야 한다.

14) 장애인·노인·임산부 등의 편의시설은 관련법을 준수하여 「장애물 없는 생활환경(Barrier Free)인증」에서 제시하는 “최소한의 기준”을 만족하는 설계를 하여야 한다.

15) 자재 및 장비선정 시 설계의 의도와 반하지 않는 한 신기술제품, 조달청 우수제품 등 사용을 검토하여야 한다.

16) 스마트 건축의 개념을 반영한 미래지향적 공공건축물 및 공간이 될 수 있도록 계획해야 한다.(예 : 쾌적한 실내 환경, 안전, 주차관리시스템 등)

17) 재해, 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이해야 한다.

가) 화재, 지진, 태풍 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

나) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적 설계를 하여야 한다.

18) 안전성과 시공성이 확보된 설계를 하여야 한다.

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보된 설계

나) 지반 및 토질조건을 추정한 합리적인 기초설계

19) 공사제외 범위는 아래와 같다.

가) 고정되지 않은 책상, 의자 및 보조의자, 책장, 테이블, 서랍장 등의 이동 가능한 가구와 식당의 주방기구, 운영관리 유지에 필요한 집기비품 등은 공사범위에서 제외한다.

나) 옥내 및 옥외에 설치되는 미술장식품은 제외한다.

20) 기타 발주기관 요구사항을 반영하여야 한다.

다. 배치계획

1) 건물, 주차장 등 배치를 고려한 유기적 구성 계획하며, 과도한 토목공사를 수반하지 않도록 자연지형에 순응하는 배치계획을 고려한다.

2) 근무 인원, 이용객을 충분히 감안하여 계획하고 외부 방문객이 부속시설을 이용할 경우 안전과 편리성을 고려한 적정규모의 공간 및 효율적, 기능적 배치계획을 수립한다.

3) 차량동선과 보행자동선은 시설물의 이용이라는 측면에서 상호보완적으로 작용해야 하며, 원활한 흐름과 안전이 가능하도록 고려하며, 특히 VIP승하차공간과 주차장을 별도 고려해야 한다.

4) 주차장은 상공회의소시설 특성상 단체 방문객을 고려한 회차 및 승하차 동선, 서비스 차량동선을 고려한다.

5) 부지 내 유지관리 등 동선을 고려하여 종합적인 보차 통행계획 수립

6) 화재 및 피난안전을 고려한 동선계획 및 외부대피 공간 등을 고려하며, 비상차량 진입동선을 확보한다.

7) 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획을 통해 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 유도

8) 옥내 이용자가 응급상황을 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비 설치 고려

9) 도로 소음을 최소화하여 쾌적한 실내 환경이 제공될 수 있도록 하고 건축물의 내·외부공간의 유기적인 연계가 되도록 한다.

라. 평면계획

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보

2) 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획

3) 다목적 컨벤션, 식당, 기타 편의시설 등의 영역에서 이용자의 편의를 극대화할 수 있도록 건물의 방향 실의 배치 등의 결정에 최우선적으로 고려함.

4) 이용자 및 인근 주민이 공공적으로 최대한 편리하게 이용할 수 있도록 개방형 건물구조로 설계함. 특히 공개공지 휴게공간, 컨벤션, 식당, 기타 편의시설 영역에서 인근의 혁신도시의 이용객이 편리하게 이용할 수 있도록 창의적 배치 등 고려함.

5) 업무, 회의, 편의시설 등의 공간이 적절하게 구분되도록 하며, 유사시설간 연계를 통한 가변적 공간 활용 및 이를 고려한 효율적 동선 계획

6) 외부이용객이 시설의 진입부터 진출까지 전체 절차를 고려하여 각 공간 사이의 매개동선이 형성될 수 있도록 계획함

7) 식당, 회의실, 다목적 컨벤션 등 단체 및 개인의 가변적 프로그램 특성을 동시에 고려한 공간 제시

8) 평면계획에서 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위 공간계획

9) 각 실은 기능별 조닝 계획에 따라 최대한 별도의 실 구획을 지양, 변화하는 사회·문화 트렌드에 대응할 수 있도록 가변성(융통성) 확보 및 통합적인 관리 및 운영이 가능하도록 계획

10) 건축물의 조형미, 개방감, 상징성 등의 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 하여야 한다.

11) 용도와 기능에 적합한 공간계획과 사용자에게 쾌적함을 줄 수 있는 평면계획을 한다.

12) 설계기준 면적을 참고하여 계획하되, 시설 고유의 기능이 유지되게 하면서 의도에 맞게 조정할 수 있다.(지정 범위 내)

13) 실의 형태는 그 실의 용도에 적합하여야 하며, 장·단변 비는 에너지 절약 및 채광 등을 고려하여 너무 깊지 않게 계획한다.

14) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간으로 계획한다.

15) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하여 실내 채광을 위한 채광창 확보방안을 검토하여야 한다.

마. 입·단면계획

1) 주변 환경과의 조화와 상공회의소 회관으로서의 조형미와 상징성 표현

2) 인식성 제고와 미관 향상을 위해 건축물과 외부환경 건축적 요소의 의장성을 고려한 통합디자인을 수립한다.

3) 미래지향적이고 환경친화적인 건물이 되도록 계획하고 에너지의 효율성 및 유지․관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

4) 외부 사용재료는 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

5) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 개방적이고 경제적인 공간 계획

6) 로비, 홀, 등 높은 천정고가 필요한 실은 개방감 확보를 위해 적정층고를 확보한다.

7) 부지의 고저차를 고려한 건물 진입부분 계획과 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

8) 창의 크기 및 형태는 디자인과 보안적 측면이 고려되도록 하고, 개방감과 기능 및 에너지 효율, 주 도로에서의 소음방지 등을 고려하여 계획한다.

9) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서도 상호연관성을 가질 수 있도록 하며, 수직·수평 동선이 원활하도록 계획한다.

10) 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료를 사용하며, 균열 및 탈락 방지를 고려한 재료를 사용한다.

11) 외부 사인물 및 각종 안내 표지 등의 부착을 고려하여 계획한다.

바. 구조계획

1) 건물의 골조는 건물의 기능, 규모, 경제성, 안전성, 시공성 등을 검토하여 계획한다.

2) 지진에 대비한 내진설계를 하여야 한다.

3) 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획한다.

4) 경제적이고 합리적인 구조계획에 의거 구조물의 안전성이 확보되어야하며, 진동 및 소음에 대한 안전성과 쾌적성을 확보해야 한다.

5) 토질조사 후 지반의 상태에 따라 기초 형식을 결정하며, 지하수위 상승에 따른 부력에 대한 안전성을 고려하여야 한다.

사. 외부공간 및 조경계획

1) 상공회의소 회관만의 특색 있는 외부공간을 계획하되 혁신도시 기존시설물(녹지)과 연계 등 이용자 중심의 생활환경을 조성한다.

2) 주변 자연환경과 잘 조화될 수 있는 조경을 계획하고 도시 및 자연 조망 경관자원을 활용한다.

3) 외부휴게공간을 통해 휴식을 느낄 수 있도록 녹지공간 등과 내,외부공간을 연계한다.

4) 옥외공간의 활용을 최대화하며 주진입공간의 활성화를 유도할 수 있도록 계획한다.

5) 차량의 대지 내 진·출입은 VIP와 단체 이용을 고려하여 전체적인 교통의 흐름이 방해되지 않도록 주변 교통체계를 고려하여 계획한다. 이때, 대지 내 녹지 및 휴게공간은 최대한 확보될 수 있도록 한다.

6) 보행자를 우선적으로 고려하여 시설 및 외부공간을 계획한다.

7) 차량 진입공간의 원활한 제공과 이용객을 고려한 충분한 주차 공간을 확보한다.

8) 외부공간은 시민을 위한 휴식을 제공할 수 있는 장소로 계획하며 다양한 편의시설을 제공할 수 있도록 계획한다.

9) 건물 배치에 따른 적정한 차량 진·출입 계획을 하되, 차량과 보행자 동선을 구분하여 안전하게 계획한다.

10) 오픈 스페이스 내 공간계획은 향, 조망 그리고 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치되도록 하며, 이용자, 관리자 출입구 등 기능별로 동선을 분리 계획하여야 한다.

11) 옥상정원 조성시 실내공간과 연계 활용을 고려한다.

아. 동선계획

1) 보행자와 차량동선이 상충할 경우는 보행자를 우선으로 배려하도록 계획한다.

2) 동선은 크게 진입도로, 보행로 등으로 구분하여 계획하되, 진입도로는 주차장의 진입과 유지관리를 위한 기능을 충분히 충족하여야 한다.

3) 대지전면도로에서 차량 진·출입은 비상차량 이외 고려하지 아니한다.

4) 노약자 및 이동약자를 우선 고려하여 주진출입로는 무단차로 계획한다.

5) 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 보행동선이 차량동선에 간섭되지 않도록 계획한다.

6) 지역주민, 관리자, 차량(일반/관리/서비스) 동선을 고려한 계획을 수립한다.

7) 장애인 및 교통약자 주차장은 시설 접근이 용이한 곳에 계획한다.

8) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

9) 대형 버스 이동시의 보행로 및 차량진출입 계획을 수립한다.

자. 주차계획

1) 주차장법 및 건축법, 교통영향평가 등 각종 법규 및 심의 등을 고려하여 계획하되, 지하 및 건축물 내에 계획하는 경우 유도설비 등의 충분한 고려가 있어야 한다.

2) 주차구획은 일반형으로 반영하고 장애인 주차 및 경차, 전기차 및 임산부 전용 주차구획은 관련규정에 의거 적합하게 계획한다.

3) 직원, 하역물품 등을 위한 이용자 차량의 동선을 구분하여 편리함을 최대한 확보할 수 있도록 하고, 가급적 일방향 주차시스템으로 계획하며 각 구역마다 색체계획을 통한 구분을 명확히 하여야 한다.

4) 주차관리계획에 의한 주차관제 시설 및 안내소를 설치한다.

5) 주차 진·출입로는 90°이하의 급회전을 피하도록 계획하며, 진·출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 계획하고, 회전반경 및 진·출입이 관련규정에 맞게 계획하여야 한다.

6) 건물 출입구 및 엘리베이터 주변에 장애인용 주차구획을 우선 계획한다.

7) 지하주차장 계획 시 진·출입구 등에는 음지인 경우 눈녹음 장치(Snow melting)등을 설치하여 통행에 지장을 주지 않도록 한다.

8) 지하 및 지상 주차장에는 방범 및 차량파손관리를 위해 사각지대가 없도록 CCTV카메라를 설치하여야 한다.

9) 총주차면수는 200대 내외를 확보하여야 한다

차. 전기·통신계획

1) 전기설비는 시설의 용도에 적합한 설비로 운용성, 보수성, 안전성 등을 갖추도록 계획한다.

2) 전기, 통신 및 제어설비 통합관리를 위해 최적의 시스템을 구성하고 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등에 중점을 두어 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 적용하여 에너지 절약이 가능하여야 하고 최상의 근무환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

3) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」제6조에 의거 건물에너지관리시스템(BEMS)를 구축하여야 한다.

4) 비상전원 설비를 설치하되 중요설비의 용량을 충분히 만족시켜 안전성을 확보한다.

5) 조명기구는 건축 실내마감 및 설비 마감과 조화롭게 배치되어야 하고 에너지 절약 개념으로 계획하여야 한다.

6) 수변전실에 물의 침투가 우려되는 물탱크실, 화장실은 수변전실 상부 인근에 설치를 금하며, 급·배수배관이 통과하지 않도록 하여야 한다.

7) 중앙통제실에서 모든 통제와 제어가 가능할 수 있도록 전기, 통신, 소방 등 종합적인 설비계획을 한다.

8) 신·재생에너지 설비 의무 설치대상 설비는 고효율 모듈로 계획한다.

9) 외부의 휴식을 제공할 수 있는 공간에 전기, 통신 설비가 계획되어 외부 이용시 문제가 없도록 한다.

카. 기계설비·소방계획

1) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 냉·난방 시스템을 계획하고 초기투자비 및 운전비를 고려하여 계획한다.

2) 층별, 실별 냉·난방시설은 개별제어가 가능하도록 계획한다.

3) 에너지 절약형 건물을 위한 고효율 인증 기자재 및 에너지 절약형 설비시스템을 채택 계획한다.

4) 신·재생에너지 설비 계획시 경제성 있는 분야를 반영하도록 계획한다.

5) 회의실 등 비상주시설은 효율적이고 경제적인 냉·난방시스템으로 계획한다.

6) 각 실의 환기계획으로 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 계획한다.

7) 전기실, 기계실 등은 장비의 반·출입이 용이하도록 설계한다.

8) 소방설비는 소방관련법, 건축법, 기타 제반 관련 법규를 만족시킬 수 있도록하고, 인명의 안전과 경제성을 고려하여 계획한다.

타. 세부시설규모(안)

구 분	세부시설	내용	면적(㎡)	비 고
업무영역	임대사무실		1,130	입주사 임대
	임원실	회장, 부회장, 접견실, 회의실 등	450	울산상의 사무국
	사무실	사무국 사무실, 회의실	900
		회관통합관제실	50
	소계		2,530
회의실 영역	다목적컨벤션	최대 500명 수용(가변형)	1,400
	의원회의실	120명 수용	430
	회의실-1	60명 수용	200
	회의실-2	30명 수용	100
	회의실-3	30명 수용	100
		-
	소계		2,230
교육영역	국가자격검정실		180
	창업존		70
	소계		250
근린생활 영역	구내식당/주방	이용객 회전율 고려	240
	북카페, 은행 등		250
	소계		490
기타 영역	기업홍보관		280
	기자실		50
	창고		40
	서고/대기실		110
	소계		480
주차공간	지하1, 지하2층		6,620	180대 이상
공용공간	홀, 화장실, 복도, 로비, ELEV, 기전기실		3,300
합 계			15,900

※ 전체 연면적 ± 10% 내에서 조정 가능하며, 개별실은 기준면적 ± 10% 이내에서 조정 가능함.

※ 여유 면적을 활용하여 추가 부속실 등 자유롭게 계획 가능하되, 공사비 내에서 구현 가능토록 하여함.

3. 설계세부지침

가. 일반시설

1) 일반지침

가) 회관 사용자 중심의 계획을 고려하여 편의성과 쾌적성을 확보하여야 한다.

나) 본 공사에서 제외되는 사무용가구 및 기타 집기류는 설계도서에 점선으로 표시한다.

다) 홀 및 로비, 식당, 화장실 등은 인테리어 계획을 수립해야 한다.

라) 건물 주출입구 전면까지 차량진입로를 설치하여 VIP차량 진입에 대한 배려를 해야 한다.

마) 옥상 공간, 자투리 공간 등을 활용하여 적극적인 휴게 공간이 되도록 계획한다.

2) 의원회의실

가) 주요 이용객은 울산상의 회원들이며, 국제회의가 가능한 시설로 계획한다.

나) 무대를 중심으로 좌석배치는 계단식으로 배치하여 앞사람이 간섭받지 않고 무대로 시야가 확보 되어야한다.

3) 직무시설(사무실, 창고, 휴게실 등)

가) 사무실은 필요 업무 공간의 추가 증축 가능성에 착안하여 비좁은 사무실 공간이
되지 않도록 최대한 반영하며, 내부에 탕비시설과 휴게실을 반영한다.

나) 사무실은 임대사무실, 상의사무실을 기능적으로 구분하여 제안한다.

다) 용역원 휴게실은 용역원의 휴게 및 대기를 위한 편안한 공간 조성

라) 창고는 관리 지원을 위한 편의를 고려하여 설치한다.

마) 운영 인력을 전제로 휴게실, 대기실 등을 고려한다.

4) 다목적 컨벤션

가) 다목적 컨벤션은 부속실을 포함하며 세미나/연회 등 회의 규모별 가변성을 고려하고
한 공간으로 개별/통합 운영이 가능하도록 계획한다.

나) 영상, 음향시설을 갖추어야 하고, 음향 잔향시간을 고려한 마감계획을 하여야 한다.

다) 가변벽(이동식)을 활용 3개 이상의 개별실로 활용할 수 있도록 계획한다.

5) 회의실

가) 회의실은 실별 부속실을 포함하며 영상회의가 가능한 시설로 계획한다.

나) 다목적 컨벤션 회의 후 세부적인 추가회의가 이루어질 수 있도록, 효율적인 배치와 동선계획을 수립한다.

6) 근린생활시설(북카페, 은행 등)

가) 근린생활시설은 울산상공회의소 뿐만 아니라 주변 지역민들도 쉽게 이용할 수 있도록 계획을 수립한다.

나) 근린생활시설의 필수 업종으로 북카페와 은행 등의 입점을 고려한 배치 및 동선계획을 수립한다.

7) 기업홍보관

가) 울산상공회의소의 성격을 고려하여, 울산경제의 위상 및 회원사들의 기업홍보가 효율적으로 이루어질 수 있는 창의적인 공간으로 계획한다.

나) 울산시민들의 문화향유공간으로 미술 전시회 등이 개최될 수 있는 구조로 계획한다.

8) 휴게 및 부속시설

가) 식당은 주방 및 부속시설(냉동실 등)을 포함하며, 라운지 기능이 가능하도록 계획하고 휴게를 위하여 조망을 고려한다.

나) 이용자 편의시설(정수기, 자판기, 사물함, 휴대폰충전기 등)을 휴게공간에 적절히
배치하며, 돌출되지 않도록 마감 벽면 안쪽으로 설치될 수 있는 구조로 계획

다) 이밖에 건축개념을 드러낼 수 있는 창의적인 부대시설을 제안할 수 있다.

라) 전산실

(1) 바닥은 이중바닥 형태가 설치되어 장비의 설치 및 케이블 포설이 용이하도록 하여야 하고, 항온항습 시설을 설치하여야 한다.

(2) 실의 천장에는 상·하수 배관이 통과하지 않도록 계획하고, 화재발생시 장비의 피해를 최소화하기 위해 잔재물이 남지 않는 소화약재를 사용한 소화설비를 설치하여야 한다.

마) 안내실(당직실)

(1) 안내실은 주출입구에 인접하여 배치하고, 주간에는 방문인원에 대한 안내가 가능하여야 하며, 야간에는 당직인원이 근무할 수 있도록 계획한다.

(2) 관리 또는 안내를 위해 안내데스크를 마련하는 경우는 현관 홀에 면하는 곳으로 하며, 안내데스크 설치시 BF인증을 고려하여 계획해야 한다.

(3) 안내실은 CCTV모니터링을 할 수 있도록 계획하며, 전면 및 측면에 대형창을 설치하여 출입인원의 통제가 용이하도록 계획한다.

바) 통합관제실

(1) 전기·영상·방송·보안·출입통제·주차관리통제 등 신축 회관의 전반적인 관리시스템이 설치되고 모니터링되는 곳으로 계획한다.

(2) 유사시 적절한 차단과 통제 등 유연한 대처가 될 수 있도록 배치 및 동선계획을 수립한다.

나. 공용시설

1) 주출입구 및 로비

가) 주출입구의 위치는 시민의 접근 편의성에 최우선을 두어 부지 접근과 직접 연결되어 지나치게 이동경로가 길어지지 않도록 한다.

나) 로비는 개방감 있는 층고를 확보하여 다목적컨벤션과 연계하여 공간적 연출을 극대화 하고 회관의 이미지를 도출할 수 있는 상징적 공간으로 계획하며, 휴게 및 교류공간, 홀 등의 부대시설을 포함 한다.

다) 로비의 경우 가장 많은 공용의 이용 공간이므로 내구성 있는 시설이 되도록 실내 마감 계획의 대안을 제시해야 한다.

라) 안내데스크, 빌딩안내시스템(터치스크린 방식) 등이 설치되어 전체 시설이용을 안내, 홍보하고 출입자를 유연하게 제어하고 감시할 수 있는 구조여야 한다.

마) 계단, 엘리베이터, 복도 등 수직·수평 동선과 효율적으로 연계되어야 한다.

바) 가능한 자연채광 및 자연 환기 기능을 적극 도입하고, 밝고 개방감 있는 공간으로 구성한다.

사) 노약자 및 장애인 이용에 불편함이 없도록 관련 법규를 충분히 검토하여 계획한다.

2) 출입구, 방풍실, 로비, 엘리베이터 홀

가) 출입하는 이용인 및 직원의 수와 동선을 고려하여 규모 및 위치를 설정하고 필요할 경우 자동문 등을 계획한다.

나) 건물의 주출입구는 방풍실 설치를 기본으로 하며 화재 등 피난시 대피에 방해되지 않는 구조를 갖춘다.

다) 모든 출입구는 폭우시 우수 유입을 방지 할 수 있도록 입구 전면에 적정한 경사를 만들며 필요할 경우 충분한 배수 설비를 갖춘다.

라) 이용자의 출입이 많은 로비는 가능한 자연채광과 자연 환기 기능을 최대한 유도하여 밝고 쾌적한 개방감을 확보한다.

마) 이용자 및 직원이 인지하기 쉬운 위치에 엘리베이터 홀을 구획하며 직원수, 건물의 규모에 맞추어 개소를 계획한다.

바) 노약자 및 장애인 이용에 불편함이 없도록 관련 법규를 충분히 검토하여 계획한다.

3) 주차장

가) 지하주차장은 자주식으로 한다.

나) 지하주차장은 경제적이고 효율적인 환기계획과 단순, 명료한 동선체계로 자주식 주차가 되어야 하며, 불필요한 공간이 발생하지 않도록 한다. 또한, 차량과 운전자의 안전을 고려한 각종 설비가 반영되어야 한다.

다) 지하 주차장의 층별 공간 배분은 응모자의 제안에 의하며, 지질조사 결과에 따라 가장 경제적인 층 계획으로 경제적인 공사가 되도록 계획한다.

라) 모든 주차 공간 및 주차통로 혹은 보행자의 안전을 우선으로 고려하고, 화재 시 긴급 자동차의 소방 활동에 문제가 없도록 계획한다.

마) 지하주차장은 입구(진·출입로) 주차현황을 한 눈에 볼 수 있는 현황판과 빈 주차공간을 쉽게 찾을 수 있도록 램프를 부착하여 민원 편의제공을 하여야 한다.

바) 전기차 등 친환경차량의 주차구역 및 충전시설관련 법률을 검토하여 계획을 수립한다.

사) 총주차면수는 200면 내외로 계획한다.

4) 기계실, 전기실

가) 누수, 침수, 습기와 결로가 생기지 않는 구조로 설계하여야 하며, 지하층에 배치하되 전기실의 바닥 높이는 기계실보다 높게 계획하여 기계실에서의 누수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지하여야 한다.

나) 기계실 및 전기실의 유효높이는 기계 장비의 규모를 확인하여 결정하고, 장비반입구를 계획해야 한다.

다) 지하 저수조는 기계실 또는 근처에 설치하며, 내식성 자재를 사용한다.

5) EPS, TPS

가) 전력설비 및 정보통신설비의 간선배치 공간을 마련하여 시설물의 유지관리와 부하 및 장비의 증설 및 교체에 대응할 수 있도록 계획한다.

나) 방화구획된 내화구조로서 관리자가 출입할 수 있도록 시설한다.

다) 분전반 설치, 전선배관 공간과 관리자의 유지보수작업 공간이 충분히 확보되는 공간으로 계획한다.

6) 발전기실

가) 발전기실은 지하층의 전기실과 가까운 위치에 두며 가동 시 급기 및 배기가 원활히 될 수 있는 구조로 계획하거나 시스템을 제안하여야 한다.

나) 발전기 연도를 설치하기 위해 충분한 층고를 확보하고 가동시 진동으로 인한 구조적 문제가 발생하지 않도록 설계해야 한다.

7) 중앙감시실(전기실, 기계실 감시)

가) 전기실과 기계실의 감시가 가능한 위치에 배치하여 두 기능을 점검할 수 있도록 계획한다.

나) 효율적 공간 활용을 위해 통합관제실과 병합하여 계획한다.

다) 감시실 면적은 그 기능에 맞는 면적을 확보하여야 한다.

8) 화장실

가) 남·녀 이용자수는 적정비율로 배치하며, 대변기수는 관련 법규를 참조하여 허가 행위에 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 의거 노약자 및 장애를 가진 이용객들의 불편이 없어야하며, 설치기준에 적합하게 계획되어야 한다.

다) 화장실 내 칸막이는 내구성 및 청소 등에 유리한 재질로 계획되어야 하며, 절수 감지기, 핸드드라이어, 소변감지기 시설 등을 설치한다.

라) 여성 화장실 내에 기저귀 갈이대, 유아전용 변기, 화장대 등의 시설을 설치하고, 화분, 꽃꽂이, 그림, 잡지책 등을 놓을 수 있도록 계획한다.

마) 화장실 내 청소도구함을 계획한다.

바) 화장실 대변기는 절전을 감안한 센서등 설치와 사용 유·무를 알려주는 출입문시스템을 고려한다.

사) 화장실에는 어린이가 사용하기 편리한 설비를 갖추어야 한다.

아) 남·녀 대변기에는 비데시설을 설치하고, 음향설비를 계획하여 음악 및 안내방송을 들을 수 있도록 계획한다.

9) 복도 및 계단

가) 각 실의 연결, 외부 출입구와의 관련성, 각종 법규, 방화성능, 피난성능 등을 고려하여 배치한다.

나) 복도는 단차를 두지 않는 것이 원칙이며, 적정 냉·난방시설을 계획한다.

다) 계단과 복도는 각종 법규와 규정에 의거하여 계획하여야 하며, 외부에 접하는 부분은 개폐가 가능한 창호를 설치하여 자연환기가 가능하도록 계획한다.

라) 방화구획이 필요한 곳은 방화문을 설치하고, 방화문은 매입형으로 설계한다. 방화셔터를 계획할 경우 인허가시 문제가 되지 않도록 한다.

10) 설비계획

가) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획

나) 기계, 전기, 소방, 통신 등 설비 계획에 따라 필요한 공간을 확보한다.

다) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 스마트한 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획

라) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획

마) 설비 및 전기, 공조 등 기반설비의 효율적인 관리를 위하여 추후 모니터링 시스템 및 에너지관리시스템 반영

다. 기타

1) 종합안내계획(CI, Sign)을 통해 옥내·외 시설물의 통일감과 인지성을 고려하며, 시설물의 이용과 접근에 지장이 없도록 계획한다.

2) 식당, 휴게실, 회의실, 로비, 복도, 엘리베이터 홀, 화장실 등 공용공간에 대해서 각 실에 대한 구체적인 계획을 포함한다.(특히, 내부마감은 유지관리에 유리한 마감계획 반영.)

3) 로비, 복도, 화장실 등 공용공간 성격에 따른 분위기 연출을 고려, 간접조명을 계획한다.

4) 기업인, 시민과 함께하는 공간으로서 유기적 공간설계

가) 다양한 연령과 세대가 공존하는 디자인 및 특화방안

나) 접근편의성 및 이용편의성을 고려한 유니버설 배리어프리 설계

다) 로비 등 공용공간 특징을 반영할 수 있는 자연채광 및 인공조명에 대한 합목적 방안 계획 및  내·외부공간과 연계한 활용방안을 제시

5) 옥외공간을 활용하여 시민 휴게공간으로 사용할 수 있도록 계획한다.

6) 충분한 휴식기능을 확보하기 위해 녹지와 식수, 파고라를 이용한 그늘을 형성할 수 있도록 한다.

7) 조경계획 수립시 현재 회관의 조경수 활용을 적극 고려한다.

8) 쓰레기/분리수거장의 위치는 쓰레기 차량의 진·출입이 원활하며 미관을 저해하지 않고 악취에 의한 피해가 발생되지 않도록 계획한다.

제 3 장  설계공모 서식

- 목 차 -

[서식 1] 설계공모 응모신청서	31

[서식 2] 설계공모 참여자 명단	32

[서식 3] 설계공모지침 준수 서약서	33

[서식 4] 청렴서약서	34

[서식 5] 공동응모협정서	35

[서식 6] 대표자선임계	37

[서식 7] 설계공모 작품 제출서	38

[서식 8] 설계설명서 표지	39

[서식 9] 설계공모 질의서	40

[서식 10] 관련법규 검토서	41

[서식 11] 설계기준면적 비교표	42

[서식 12] 추정공사비 내역서	43

[서식 13] 심사 후 입상장 확인용	44

[서식 14] 규격봉투	45

<서식 1>

설계공모 응모신청서

접수번호
대 표 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
공 동 응 모 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본인은 울산상공회의소가 주최하는 “울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모”에 공모요령 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 : 등록서류(공고문 참조) 2023. . . 신청인 : (인) 울산상공회의소 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 응모신청 접수증 "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"
접수번호				접수인(印)
설계사무소명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
소 재 지		FAX번호

<서식 2>

설계공모 참여자 명단

본인은 울산상공회소에서 시행하는 울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모를 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2023.     .     .

응모대표자 :             (인)

울산상공회의소 귀하

<서식 3>

설계공모지침 준수 서약서

당사는 울산상공회의소에서 시행하는 ｢울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모｣에 응모하고자 함에 있어 아래의 내용을 준수․이행할 것을 확약하고, 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모 지침서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 설계설명서에 제반사항을 사실적 근거에 의해 작성하겠으며, 그 내용에 대하여 법적 ‧ 재정적 ‧ 행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 당사는 울산상공회의소에서 설계공모 평가를 위해 심사위원회의 구성 및 심사방법, 심사 후 발표된 당선작에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년     월       일

공동응모 대표자		업 체 명	:
		주소	:
		대 표 자	:	(인)
공동응모 참여업체 2		업 체 명	:
		주소	:
		참 가 자	:	(인)
공동응모 참여업체 3		업 체 명	:
		주소	:
		참 가 자	:	(인)

울산상공회의소 귀하

<서식 4>

청  렴  서  약  서

□ 공모명 : "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"

본 사무소(법인)는 울산상공회의소가 주최하는 "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"에 응모하여 설계공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠으며, 심사 위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘(공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체 2

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모업체 3

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

2023.   .    .

울산상공회의소 귀하

<서식 5>

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"를    (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :            (소재지 :             대표자 :       참여비율 :      )

2. 업체명 :            (소재지 :             대표자 :       참여비율 :      )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의  이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2023.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 구성원 2

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체 구성원 3

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

울산상공회의소 귀하

<서식 6>

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 울산상공회의소에서 시행하는 "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"에 관한 모든 권한을 (본 설계사무소) 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2023.    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○  (인)

울산상공회의소 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 하며 해당 건축사무소 각각 작성해야 함.

<서식 7>

설계공모 작품제출서

접수번호			참가등록번호
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호) (E-mail)
본 사무소(법인)는 울산상공회의소가 주최하는 "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모“에 응모하여 작품을 제출하기까지 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수하였음과 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 시상 또는 계약 후라도 설계공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 울산상공회의소에 반환함은 물론, 그로 인하여 울산상공회의소가 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계도판(A1) …………………………………………………… 4매. 2. 설계설명서(A3)………………………………………………… 20부. 3. 작품내용을 PDF로 저장한 USB(보관용) 1개, USB(발표용) 1개 2023. . . 대표자(건축사) : (인) 울산상공회의소 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 작품 접수증
"울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"
접수번호		참가등록번호		접수인(印)
업체명		전화번호
대표자(건축사)		사업자등록번호
접수일자	2023년 월 일

울산상공회의소

<서식 8>                                                                                         (심사번호)

"울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"

설 계 설 명 서

2023.   .   .

울산상공회의소

(00건축사사무소 / 대표 000)

(※A3로 출력하여 사용하시기 바람)

<서식 9>

설계공모 질의서

□ "울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모"

업체명		대표자	(인)
주 소 (우편번호 기재)		전화번호
E-mail		Fax번호
지침서 page	질 의 내 용

울산상공회의소 귀하

* 글자체 기준(휴면명조 또는 신명조 12P~14P, 줄 간격 160~180)

- 응모신청서상 날인된 대표자 인장을 날인 할 것

- 질의사항은 응모신청자 1회로 한정한다.

<서식 10>

관련법규 검토서

법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

<서식 11>

설계기준면적 비교표(시설용도별)

구 분	세부시설	내용	기준 면적(㎡)	제안 면적(㎡)	비 고
업무영역	임대사무실		1,130		입주사 임대
	임원실	회장, 부회장, 접견실, 회의실 등	450		울산상의 사무국
	사무실	사무국 사무실, 회의실	900
		회관통합관제실	50
	소계		2,530
회의실 영역	다목적컨벤션	최대 500명 수용(가변형)	1,400
	의원회의실	120명 수용	430
	회의실-1	60명 수용	200
	회의실-2	30명 수용	100
	회의실-3	30명 수용	100
	소계		2,230
교육영역	국가자격검정실		180
	창업존		70
	소계		250
근린생활 영역	구내식당/주방	이용객 회전율 고려	240
	북카페, 은행 등		250
	소계		490
기타 영역	기업홍보관		280
	기자실		50
	창고		40
	서고/대기실		110
	소계		480
주차공간	지하1, 지하2층		6,620		180대 이상
공용공간	홀, 화장실, 복도, 로비, ELEV, 기전기실		3,300
합 계			15,900

(단위 : ㎡)

<서식 12>

추정 공사비 내역서

○ 공사명 : 울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계공모

구 분		단 위	수 량	단 가	금 액	점유율(%)
토목 (부지정지등)	조성	식
	토
	흙막이
	계
건축	가설	식
	토공 및 흙막이
	지정 및 기초
	콘크리트
	조적/미장
	타일
	석
	창호
	유리
	수장
	금속
	도장
	조경
	계
설비	장비설치
	위생배관
	계
전기	외선전기
	내선전기
	계
통신	통신
	계
소방	소방
	계
철거/폐기물	철거
	폐기물
	계
합 계		기준금액		천원
		추정공사비		천원

-양식 부족 시 추가 할 것-

<서식 13>

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	울산상공회의소 회관 건립공사 건축설계 공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표자 날인
응모작품 조감도 축소 붙임

울산상공회의소 귀하

<서식 14>

(규 격 봉 투)	뒷면 풀칠하고 봉인
	울산상공회의소회관건립공사건축설계공모응모작품확인서			풀칠
		접수번호
	※ 사무소명, 응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠